ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабрь 2014й.                  № 55                       01 декабря 2014г.
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах квартала с кадастровым номером  02:47:110318, в административных границах с. Михайловка муниципального района Уфимский район  Республики Башкортостан


В соответствии со статьями  45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учётом протокола публичных слушаний от 27.08.2014г. и заключения о результатах публичных слушаниях от 27.08.2014г. по проекту планировки и проекту межевания территории с целью обеспечения устойчивого развития территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, в границах  квартала с кадастровым номером  02:47:110318, расположенного, в с.Михайловка сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Уфимский район  Республики Башкортостан  (заказчик: Ялалов В.З.). площадью 2,59  га в составе:
1.1. Чертеж планировки территории с отображением красных линий, линий регулирования застройки, осей улиц, линий дорог и проездов, согласно приложению № 1;

1.2. Чертеж планировки территории с отображением границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, согласно приложению № 2;

1.3. Чертеж планировки территории с отображением красных линий и объектов инженерной инфраструктуры, согласно приложению № 3;

1.4. Положение о размещении объектов капитального строительства, технико-экономические показатели, характеристики планируемого развития территории в границах земельного участка для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства по адресу: РБ, Уфимский район, сельское поселение Михайловский сельсовет, с. Михайловка с кадастровым номером 02:47:110318, согласно приложению № 4;

2. Утвердить проект межевания территории, в границах  квартала с кадастровым номером  02:47:110318, расположенного, в с.Михайловка сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Уфимский район  Республики Башкортостан  (заказчик: Ялалов В.З.). площадью 2,59  га в составе:  

 2.1.  Чертеж  межевания территории с отображением красных линий, линий регулирования застройки,  границ земельных участков, согласно приложению № 5;

2.2.Чертеж  межевания территории с отображением красных линий, линий регулирования застройки,  границ и зон действия публичных сервитутов, согласно приложению № 6;

3. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Уфимские Нивы»  и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения



    
                 Д.Г. Арсланов
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Приложение № 4

К Постановлению Главы администрации сельского поселения 

Михайловский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан

№ 55 от 01 декабря 2014 г.

Положение о размещении объектов капитального строительства, технико-экономические показатели, характеристики планируемого развития территории для комплексного освоении в целях малоэтажного жилищного строительства по адресу: РБ, Уфимский район, сельское поселение Михайловский сельсовет, с. Михайловка с кадастровым номером 02:47:110318

        Краткая пояснительная записка.

1. Основание для разработки проекта.

     Проектная документация «Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала с кадастровым номером 12:47:110318, находящейся по адресу: РБ, Уфимский район, сельское поселение Михайловский сельсовет, с. Михайловка, разработана ООО АСК  «АрхиТэк», на основании постановления главы Администрации сельского поселения Михайловский сельсовет Республики Башкортостан №23 от 04.04.2014 г. и ТЗ №1 от 14.05.2014 г. по заказу гр. Ялалова В.З. 

Площадь проектируемого участка составляет 2,59  га.
2. Современное использование территории.

Участок, отведенный под проектирование, расположен по ул. Ленина, в сельском поселении Михайловский, с. Михайловка.

Территория ограничена:
с севера и юга – существующей жилой малоэтажной застройкой, с востока – лесным массивом, с запада –ул. Ленина.

        Территория расположена в существующем жилом квартале.

        В настоящее время территория квартала застроена 2-х этажными жилыми многоквартирными домами, металлическими гаражами.

3. Архитектурно-планировочные решения. Население.

    На данной территории запроектирован трехэтажный многоквартирный жилой дом и реконструкция существующей территории. Городской Уровень комфортности территории обеспечивается наличием необходимых  объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а так-же удобными подъездами с твердым покрытием.

Расположение домов на участке формирует внутренний двор. Проектируемый дом вписывается в эту концепцию и расширяет дворовое пространство для всех прилегающих домов.

        Общая площадь проектируемого жилого дома – 3174 м2 на 63 квартиры. Население квартала – 254 чел.

       По проекту предполагается организация пожарного проезда к каждому дому и к автомобильным стоянкам. Запроектированы необходимые общественные площадки для нужд населения (детская площадка, площадка для отдыха, физкультурная площадка и хозяйственная площадка). Техническое сооружение состоят из ТП.

      Основные заезды на территорию предусмотрены (наряду с существующими) с ул. Ленина.

      Для кратковременного хранения мусора предусмотрена площадка для контейнеров с твердым покрытием, примыкающая к проезду.

        4.Формирование среды жизнедеятельности маломобильных групп населения.
      С целью обеспечения жизнедеятельности маломобильных групп населения проектом предусмотрены нормативные продольные и поперечные уклоны улиц, проездов и тротуаров, устройство пандусов на входах в здания и сооружения, а также на пересечениях с проезжей частью улиц. На автостоянках и парковках предусматриваются стояночные места для машин, управляемых инвалидами. Продольные уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают 5% Вдоль тротуаров предусмотрены места отдыха с возможностью размещения скамеек. В местах перепада рельефа для прохода инвалидов предусмотрены пандусы.

        5.Благоустройство и озеленение территории.

      В проекте предусмотрено асфальтирование всех проездов и тротуаров. В квартале выделены зоны для размещения детских игровых площадок и площадок отдыха. Предусмотрены спортивные площадки для использования всеми жителями квартала. Территорию квартала предлагается озеленить посадкой деревьев и кустарников, а также устройством газонов и цветников. Озеленение предусмотрено с учетом запроектированных инженерных сетей. Существующие зеленые насаждения максимально сохраняются.

      Для обеспечения нормативным количеством физкультурных, детских площадок и площадок отдыха проектом предусматриваются спортивно- оздоровительные территории общего пользования.

     Так же предусмотрено проектом наружное освещение транспортных и пешеходных путей движения.

        6. Организация движения транспорта и пешеходов.

     На данный момент организация внутриквартального движения транспорта и пешеходов отсутствует или создана хаотичным образом.

Транспортная схема формируется проектом, прежде всего, организацией проезда, связывающей между собой все жилые дома.      Запроектировано два заезда в жилой квартал с улицы Ленина. Пользование общественным транспортом по существующим маршрутам и на существующих остановках. Ширина проезжей части дороги – 6 м. По краям проезжей части предусмотрено устройство тротуаров с двух сторон. В непосредственной близости от квартала запроектированы кратковременные автостоянки. Гостевые парковки и автостоянки предусмотрены в общедворовой территории а так же вдоль улицы Ленина. Имеется разворотная площадка для обслуживания ТП и мусорных контейнеров.

          7. Охрана окружающей среды.

      Проектируемый квартал находятся вне санитарно-защитных зон существующих и проектируемых источников возникновения данных зон.

Для снижения шума от автотранспорта проезды запроектированы с нормативными параметрами: ширина в красных линиях, параметры проезжих и пешеходных частей, озеленение вдоль улиц.

Санитарная очистка и мусороудаление будет осуществляться управляющей компанией в определенное время путем сбора и вывоза малогабаритных отходов с мусоросборных контейнеров, расположенных на специальной отведенной площадке, примыкающая к проезду. Удаление крупногабаритного мусора будет производиться управляющей компанией по вызову.

         8. Инженерное обеспечение

8.1  Отопление и вентиляция.  

          Отопление жилых зданий осуществляется от индивидуальных источников тепла – газовые водогрейные котлы. Источником газоснабжения в квартале вновь проектируемого жилого дома служит существующий газопровод по улице Ленина низкого давления. Газ используется на бытовые нужды жилых домов – приготовление пищи и горячей воды, поквартирное отопление. Вентиляция жилых помещений – вытяжная с естественным побуждением через каналы в стенах.

8.2  Водоснабжение и канализация.

         Источником хоз. питьевого – противопожарного водопровода служат центральные сети водоснабжения сельского поселения, проходящие вдоль улицы Ленина.

         Канализация стоков- централизованная в канализационные очистные сооружения.
 8.3 Электроснабжение.Электроснабжение - с подключением к проектируемой блочной комплектной трансформаторной подстанции.

 8.4 Газоснабжение.

    Источником газоснабжения в квартале вновь проектируемого жилого дома служит существующий газопровод по улице Ленина низкого давления. Газоснабжение - централизованное с подключением к существующим сетям.
	1
	Площадь территории в границах проекта планировки
	Га
	2,59



	2
	Проектируемых жилых домов
	Шт
	1

	3
	Существующих жилых домов
	Шт
	4

	4
	Площадь застройки проектируемых зданий и сооружений
	М2
	1 401,5

	5
	Численность населения (существующая)
	Чел.
	134

	6
	Численность населения (проектируемая
	Чел
	120

	7
	Жилищная обеспеченность
	Кв.м/чел
	35

	8
	Протяженность улично-дорожной сети (всего)
	Км
	0,53

	9
	Количество участков межевания                                         
	Шт.
	2
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